Udostępnianie połączenia internetowego

### Udostępnianie połączenia internetowego (ICS)

Udostępnianie połączenia internetowego umożliwia płynne współdzielenie połączenia z Internetem stacji bazowej z powiązanymi stacjami.

Po wybraniu odpowiedniego interfejsu dla funkcji ICS kliknij przycisk Zastosuj, aby kontynuować, lub przycisk Anuluj, aby zignorować wybór.

W przypadku niepowodzenia ustawienia te należy skonfigurować ręcznie.

Uwaga: Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy stacja bazowa działa w trybie punktu dostępu.