### Scheda Diagnostica

La scheda Diagnostica dell'Utility del client Atheros contiene dei pulsanti che consentono di recuperare le statistiche relative alla ricezione e alla trasmissione. La scheda Diagnostica non richiede alcuna configurazione.

Nella scheda è riportata la diagnostica relativa alla ricezione e trasmissione dei frame ricevuti e trasmessi dall'adattatore wireless:

- pacchetti multicast trasmessi e ricevuti
- pacchetti broadcast trasmessi e ricevuti
- pacchetti unicast trasmessi e ricevuti
- totale byte trasmessi e ricevuti

Fare clic sul pulsante Informazioni sull'adattatore per visualizzare ulteriori informazioni generali sull'adattatore di rete wireless e sul driver NDIS (Network Driver Interface Specification).

Fare clic sul pulsante Statistiche avanzate della scheda Diagnostica per visualizzare, ricevere e trasmettere anche i dati statistici di ricezione e trasmissione prodotti dalla diagnostica relativa ai frame ricevuti o trasmessi dall'adattatore di rete wireless.

Frame trasmessi

- Frame trasmessi OK
- Frame trasmessi in più tentativi
- Frame non elaborati
- Nessun frame ACK
- Frame ACK
- Frame RTS
- Frame CTS (Clear To Send)
- Nessun frame CTS
- Frame RTS trasmessi in più tentativi
- Frame di dati trasmessi in più tentativi

Frame ricevuti

- Frame ricevuti OK
- Beacon ricevuti
- Frame ricevuti con errori
- Errori CRC
- Errori di codifica
- Frame duplicati
- Mancate corrispondenze AP
- Mancate corrispondenze velocità dati
- Timeout autenticazione
- Rifiuti di autenticazione: il numero di errori di autenticazione AP ricevuti dall'adattatore di rete wireless
- Timeout associazione
- Rifiuti di autenticazione: il numero di rifiuti di autenticazione del punto di accesso ricevuti dall'adattatore di rete wireless
- MIC standard OK
- Errori MIC standard
- MIC CKIP OK
- Errori MIC CKIP