### Yderligere sikkerhedsfunktioner

Disse sikkerhedsfunktioner forhindrer angreb på WEP-nøglerne i et trådløst netværk. Den trådløse adapter understøtter automatisk hver af disse funktioner, men disse funktioner skal aktiveres i adgangspunktet.

Kontrol af meddelelsesintegritet (MIC)

MIC forhindrer "bit-flip"-angreb på krypterede pakker. I et "bit-flip"-angreb opfanger nogen en krypteret meddelelse og sender den igen med nogle ændringer. Derved accepterer modtageren meddelelsen som lovlig. MIC føjer nogle byte til hver pakke for at beskytte den imod forfalskning.

Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)

Denne funktion forhindrer angreb på WEP, hvor nogle fanger krypterede pakker og bruger deres initialiseringsvektor (IV) til at afkode WEP-nøglen. TKIP fjerner forudsigeligheden og beskytter således både unicast- og broadcast WEP-nøgler.

Broadcast Key Rotation

EAP-godkendelse indeholder dynamiske unicast WEP-nøgler til trådløse adaptere, men bruger statiske broadcast-nøgler. I broadcast WEP key rotation giver adgangspunktet en dynamisk broadcast WEP-nøgle og ændrer den med mellemrum.