### Onglet Général

Dans Atheros Client Utility, cliquez sur Nouveau ou Modifier dans l'onglet Gestion des profils pour ouvrir l'onglet Général.

Modifiez les champs de l'onglet Général pour configurer le profil de configuration. Assurez-vous également de modifier les onglets Sécurité et Options avancées.

Nom de profil | Permet d'identifier le profil de configuration. Ce nom doit être unique. Les noms de profils ne tiennent pas compte de la casse (majuscules ou minuscules).
Nom de client | Permet d'identifier l'ordinateur client.
Utiliser ce profil pour le mode Point d'accès | Configure la station pour un fonctionnement en mode Point d'accès.
Noms de réseau (SSID) | Nom du réseau sans fil IEEE 802.11. Ce champ est limité à 32 caractères. Vous pouvez configurer jusqu'à trois SSID (SSID1, SSID2 et SSID3).

Voir aussi :

- Configuration d'un profil pour le mode Ad Hoc
- Configuration d'un profil pour le mode Point d'accès (infrastructure)