### Informatie over de Geavanceerde status

Klik in het Atheros-clienthulpprogramma op de knop Geavanceerd op het tabblad Huidige status voor uitgebreide informatie over het programma en de functies. U hoeft geen wijzigingen aan te brengen op het tabblad Huidige status.

In de volgende tabel worden de opties in het venster Geavanceerd status beschreven.

Netwerknaam (SSID) | Hier wordt de naam van het draadloze netwerk weergegeven. Configureer de netwerknaam op het tabblad Algemeen.
Serververificatie | Hier wordt aangegeven of serververificatie wordt gebruikt.
Gegevenscodering | Hier wordt weergegeven welk type codering voor het stuurprogramma wordt gebruikt. U kunt het coderingstype instellen op het tabblad Beveiliging.
Verificatietype | Hier wordt de verificatiemodus weergegeven. Geef de verificatiemodus op het tabblad Algemeen op.
Integriteitscontrole bericht | Hier wordt aangegeven of MIC is ingeschakeld. Met MIC worden bitflip-aanvallen op gecodeerde pakketten afgeweerd.
Gekoppelde TP-naam | Hier wordt de naam van het toegangspunt weergegeven waarmee de draadloze adapter is verbonden.
IP-adres van het gekoppelde TP | Hier wordt het IP-adres van het toegangspunt weergegeven waarmee de draadloze adapter is verbonden.
MAC-adres van het gekoppelde TP | Hier wordt het MAC-adres van het toegangspunt weergegeven, waarmee de draadloze adapter is verbonden.
11n MIMO-energiebesparing | Hier wordt de status van de MIMO-energiebesparende modus weergegeven. Alleen verkrijgbaar voor 802.11n-apparaten.
Energiebesparende modus | Hier wordt de energiebesparende modus weergegeven. Energiebeheer is uitgeschakeld in de ad-hocmodus. Configureer de energiebesparingsmodus op het tabblad Geavanceerd.
Huidig energieniveau | Hier wordt het energieniveau voor verzenden in mW weergegeven. Stel het energieniveau voor verzenden in op het tabblad Geavanceerd.
Beschikbare energieniveaus | Hier worden de beschikbare energieniveaus voor 5 GHz en/of 2.4 GHz weergegeven.
Huidige signaalsterkte | Hier wordt de huidige signaalsterkte in dBm weergegeven.
Huidig geluidsniveau | Hier wordt het huidige geluidsniveau in dBm weergegeven.
Tijd actief | Hier wordt weergegeven hoe lang de clientadapter stroom heeft ontvangen (in uren:minuten:seconden). Als de adapter meer dan 24 uur ingeschakeld is geweest, wordt de tijd weergegeven in dagen:uren:minuten:seconden.
802.11b preamble | Hier wordt de indeling 802.11b preamble weergegeven. Geef de preamble-indeling op het tabblad Geavanceerd op.
Huidige ontvangstsnelheid | Hier wordt de huidige ontvangstsnelheid in Mbps weergegeven.
Huidige verzendsnelheid | Hier wordt de huidige verzendsnelheid in Mbps weergegeven.
Kanaal | Hiermee wordt het huidige kanaal weergegeven.
Bedieningskanaal | Hier wordt het huidige bedieningskanaal weergegeven. Alleen verkrijgbaar voor 802.11n-apparaten.
Verlengingskanaal | Hier wordt het verlengingskanaal weergegeven. Wordt alleen weergegeven als de STA is verbonden met een kanaal van 40 MHz. Alleen verkrijgbaar voor 802.11n-apparaten.
Frequentie | Hiermee wordt de frequentie van het station weergegeven.
Bedieningsfrequentie | Hier wordt de bedieningsfrequentie van het station weergegeven. Alleen verkrijgbaar voor 802.11n-apparaten.
Verlengingsfrequentie | Hier wordt de verlengingsfrequentie van het station weergegeven. Alleen verkrijgbaar voor 802.11n-apparaten.
Instelling kanalen | Hier wordt weergegeven welk kanaal is ingesteld.
Kanaalbreedte | Hier wordt de kanaalbreedte weergegeven. Alleen verkrijgbaar voor 802.11n-apparaten.
QoS | Het type Quality of service dat momenteel wordt gebruikt door uw clientadapter. QoS op draadloze LAN's (WLAN) geeft verkeer van het toegangspunt prioriteit op het WLAN op basis van de verkeersclassificatie. Een waarde Geen betekent dat de WMM-standaard QoS niet is ingeschakeld. Een waarde WMM betekent dat een component van de IEEE 802.11e WLAN-standaard voor QoS is ingeschakeld.