### Fanen Avanceret

I hjælpeprogrammet til Atheros Client kan du få adgang til fanen Avanceret ved at klikke på Ny eller Modify (Rediger) på fanen Profilstyring, og derefter klikke på fanen Avanceret i Profilstyring.

Rediger felterne på fanen Avanceret under Profilstyring for at konfigurere profilen.

Sørg også for at redigere fanerne Generelt og Sikkerhed.

Overfør strømniveau

Vælger overførselsstrømniveauet for 80211b/g eller 802.11a i mW. Den faktiske overførselsstrøm kan
begrænses af lovgivningsmæssige domæner eller hardwarebegrænsninger. Bemærk også, at administrator
har rettigheder til at fastlåse disse strømniveauer, således at disse værdier er valgt på forhånd og ikke
kan redigeres.

Strømbesparelsestilstand

Angiv:

- Maksimal tilstand får adgangspunktet til at gemme indgående meddelelser til den trådløse adapter I bufferen. Adapteren poller periodisk adgangspunktet for at se, om der er nogen ventende meddelelser.
- Normal bruger maksimal ved hentning af et større antal pakker og skifter derefter tilbage til strømbesparelsestilstanden efter hentning af pakkerne.
- Fra deaktiverer strømbesparelsesfunktionen, og slår den trådløse adapter til hele tiden for en kort meddelelsessvartid.

Network Type | Angiver netværket som enten infrastruktur (adgangspunkttilstand) eller ad hoc.
802.11b Blokadvarsel | Angiver indstillingerne for blokadvarsel i 802.11b. Standardindstillingen er Kort & Lang (adgangspunktstilstand), der tillader både korte og lange headers i 802.11b-rammer. Adapteren kan kun bruge korte radioheaders, hvis adgangspunktet understøtter og bruger dem. Indstil til Kun lang for at tilsidesætte tilladelse til korte rammer.

Trådløs tilstand

Angiver 5 GHz 54Mbps, 4,9 GHz 54/27/13,5 Mbps, 2,4 GHz 54 Mbps, 2,4 GHz 11Mbps, Quality of Service, eXtended Range (XR)TM, eller Super AG for et adgangspunktnetværk.

[eXtended Range(XR): http://www.atheros.com/pt/index.html][Super AG: http://www.atheros.com/pt/index.html]

Den trådløse adapter skal matche den trådløse tilstand på det adgangspunkt, som den er tilknyttet.

Trådløs tilstand når ad hoc-netværk startes

Angiver 5 GHz 54 Mbps, 5 GHz 108 Mbps, eller 2,4 GHz 54/11 Mbps for at starte et ad hoc-netværk, hvis der ikke findes et matchende netværksnavn efter scanning af alle tilgængelige tilstande.

Denne tilstand gør det muligt at vælge den kanal, som den trådløse adapter skal bruge. De tilgængelige kanaler afhænger af det regulatoriske domæne. Hvis adapteren ikke finder andre ad hoc-adaptere, angiver dette valg, hvilken kanal med adapter der starter ad hoc-netværk.

Den trådløse adapter skal matche den trådløse tilstand og den kanal med klienter, som den er knyttet til.

802.11 Godkendelsestilstand

Vælg den tilstand, som den trådløse adapter bruger til at godkende et adgangspunkt:

- Auto får adapteren til at forsøge godkendelse ved hjælp af "shared", men skifter til "open" godkendelse, hvis "shared" mislykkedes.
- "Open" sætter en adapter i stand til at forsøge godkendelse uanset dens WEP-indstillinger. Den knyttes kun til adgangspunktet, hvis WEP-nøglerne for både adapter og adgangspunkt matcher.
- "Shared" tillader kun, at adapteren knyttes til adgangspunkter, der har samme WEP-nøgle.

Roamingstyrke | Vælg et roamingniveau, der passer til klientens roaming-aggressivitet. Fem roamingniveauer, der spænder fra Meget lav til Meget høj muliggør den bedst mulige ydelse i forskellige miljøer som f.eks. hjemme eller på kontoret.

Til infrastrukturnetværk (adgangspunkt) skal du klikke på knappen Foretrukne AP'er for at angive op til fire adgangspunkter, som klientadapteren skal forsøge at tilknytte.