### TCP/IP の設定

次のように、ネットワーク デバイスに対して TCP/IP アドレスを設定します。

1. ワイヤレス ネットワーク アダプタのプロパティを設定した後で、[コントロール パネル] を開いて [ネットワークとダイヤルアップ接続] を開きます。
2. ワイヤレス ネットワーク アダプタに関連付けられているローカル エリア接続を検索します。その接続を右クリックして、[プロパティ] をクリックします。
3. [インターネット プロトコル (TCP/IP)] を選択して、[プロパティ] をクリックします。
4. [次の IP アドレスを使う] ラジオ ボタンをクリックして、IP アドレスとサブネット マスクを入力します。IP アドレスとサブネット マスクを割り当てることで、ステーションはアクセスポイント モードやアドホック通信モードでインターネット アクセスを実行できるようになります。デフォルト ゲートウェイと DNS サーバー情報も、必要になります。

   IP 設定情報 (IP アドレス、ゲートウェイ、および DNS サーバー IP アドレスを割り当てる DHCP) は、通常は会社の IT 担当者に問い合わせるとわかります。

5. [OK] をクリックして完了します。