### Använda LEAP-säkerhet

Om du vill använda säkerhetsfunktionen i Atheros klientverktyg öppnar du fliken Säkerhet i fönstret Profilhantering.

För LEAP-säkerhet krävs att alla infrastrukturenheter (t.ex. åtkomstpunkter och servrar) är konfigurerade för LEAP-autentisering. Fråga den IT-ansvarige.

- Konfigurera LEAP
- Aktivera LEAP

Konfigurera LEAP:

- På fliken Säkerhet markerar du alternativknappen WPA. Välj WPA-LEAP på den nedrullningsbara menyn.
- Eller: Markera alternativknappen 802.1x på fliken Säkerhet. Välj LEAP på den nedrullningsbara menyn.

1. Klicka på knappen Konfigurera.
2. Om du vill återuppta anslutningen utan att lämna uppgifter igen efter ett tillfälligt avbrott i anslutningen markerar du Återta alltid den säkra sessionen.
3. Ange användarnamn och lösenord:

> Välj Använd temporära Windows-användarnamn och -lösenord genom att markera alternativknappen.
> - Markera Använd Windows-användarnamn för att använda Windows-användarnamnet som LEAP-användarnamn.
> - Eller: Markera Manuell inloggning med LEAP-användarnamn och -lösenord om du vill logga in manuellt och starta LEAP-autentiseringsprocessen.

> Välj Använd sparade användarnamn och lösenord genom att markera alternativknappen.

> - Ange det LEAP-användarnamn, -lösenord och -domän som ska sparas och användas.

4. Ange användarnamnet och lösenordet.
5. Bekräfta lösenordet.
6. Ange ett domännamn:

   > - Markera inställningen Inkludera Windows inloggningsdomän med användarnamn för att Windows-inloggningen med användarnamnet ska skickas till RADIUS-servern. (standard)
   > - Eller: Ange ett specifikt domännamn.

7. Om du vill kan du markera Nätverksanslutning endast om användaren är inloggad om det trådlösa nätverkskortet ska avassocieras efter utloggning.
8. Ange avbrottstid för LEAP-autentiseringen (mellan 30 och 500 sekunder) för att specificera hur länge LEAP ska vänta innan autentisering ska anses vara misslyckad och ett felmeddelande skickas. Standard är 90 sekunder.
9. Klicka på OK.
10. Aktivera profilen.