### Verwenden der LEAP-Sicherheit

Um die LEAP-Sicherheit im Atheros-Clienthilfsprogramm zu verwenden, greifen Sie im Fenster „Profilverwaltung“ auf die Registerkarte „Sicherheit“ zu.

LEAP-Sicherheit erfordert, dass alle Infrastrukturgeräte (z. B. Zugriffspunkte und Server) für LEAP-Authentifizierung konfiguriert sind. Erkundigen Sie sich beim IT-Manager.

- LEAP konfigurieren
- LEAP aktivieren

LEAP konfigurieren:

- Aktivieren Sie auf der Registerkarte „Sicherheit“ das Optionsfeld WPA. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option WPA-LEAP.
- ODER: Aktivieren Sie auf der Registerkarte „Sicherheit“ das Optionsfeld 802.1x. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option LEAP.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Konfigurieren.
2. Um die Verbindung nach einer vorübergehenden Unterbrechung wiederherzustellen, ohne einen erneuten Berechtigungsnachweis einzugeben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Immer sichere Sitzung wiederaufnehmen.
3. Benutzernamen und Kennwort festlegen:

> Wählen Sie die Option „Temporären Benutzernamen und Kennwort verwenden“, indem Sie das Optionsfeld aktivieren.
> - Aktivieren Sie die Option Windows-Benutzername verwenden, um den Windows-Benutzernamen als LEAP-Benutzernamen zu verwenden.
> - ODER: Aktivieren Sie die Option LEAP-Benutzernamen und Kennwort manuell anfordern, um sich manuell anzumelden und den LEAP-Authentifizierungsprozess zu starten.

> Wählen Sie die Option „Gespeicherten Benutzernamen und Kennwort verwenden“, indem Sie das Optionsfeld aktivieren.

> - Legen Sie den LEAP-Benutzernamen, das Kennwort und die Domäne fest, die Sie speichern und verwenden möchten.

4. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.
5. Bestätigen Sie das Kennwort.
6. Legen Sie einen Domänennamen fest:

   > - Aktivieren Sie die Einstellung Windows-Anmeldedomäne mit Benutzernamen einbeziehen, um die Windows-Anmeldedomäne und den Benutzernamen an den RADIUS-Server zu übergeben. (Standard)
   > - ODER: Geben Sie einen bestimmten Domänennamen ein.

7. Aktivieren Sie gegebenenfalls die Option Nur Netzwerkverbindung, wenn Benutzer angemeldet ist, um zu erzwingen, dass nach dem Abmelden die Verbindung zum drahtlosen Adapter getrennt wird.
8. Geben Sie den Wert für die Authentifizierungszeitüberschreitung ein (zwischen 30 und 500 Sekunden), um festzulegen, wie lange gewartet werden soll, bis eine Authentifizierung als fehlgeschlagen deklariert und eine Fehlermeldung gesendet wird. Die Standardeinstellung ist 90 Sekunden.
9. Klicken Sie auf OK.
10. Aktivieren Sie das Profil.