### Fler säkerhetsfunktioner

Dessa säkerhetsfunktioner används för att förhindra attacker på WEP-nycklar i ett trådlöst nätverk. Det trådlösa kortet stöder automatiskt dessa funktioner, men de måste aktiveras på åtkomstpunkten.

MIC (Message Integrity Check)

MIC förhindrar bitväxlingsattacker på krypterade paket. Vid en bitväxlingsattack försöker någon fånga upp ett krypterat meddelande för att ändra det och skicka det vidare. Mottagaren accepterar då meddelandet som om det var det ursprungliga. Med MIC läggs några byte till i varje paket så att det inte går att manipulera.

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)

Denna funktion förhindrar WEP-attacker där någon fångar upp ett krypterat paket och använder initieringsvektorn för att dechiffrera WEP-nyckeln. TKIP tar bort förutsägbarhetern för att skydda WEP-nycklar för både unicast och broadcast.

Sändningsnyckelrotation

EAP-autentisering tillhandahåller dynamiska unicast-WEP-nycklar för trådlösa kort, men använder statiska broadcast-nycklar. I WEP-sändningsnyckelrotationen tillhandahåller åtkomstpunkten en dynamisk broadcast-WEP-nyckel och ändrar den med jämna mellanrum.