### Lisäasetukset-välilehti

Voit Atheros Client -apuohjelmassa käyttää Lisäasetukset-välilehteä napsauttamalla Profiilinhallinta-välilehdessä Uusi- tai Muokkaa-painiketta ja napsauttamalla sitten Lisäasetukset-välilehteä Profiilinhallinnassa.

Voit määrittää profiilin muokkaamalla profiilinhallinnan Lisäsetukset-välilehden kenttiä.

Tee myös Yleistä- ja Tietoturva -välilehdissä haluamasi muutokset.

Lähetystehotaso | Valitsee 802.11b/g- tai 802.11a-lähetystehon milliwatteina. Todellinen lähetysteho voi olla pienempi määräysten tai laitteiston rajoitusten vuoksi. Myös pääkäyttäjällä on oikeus lukita nämä tehotasot, jolloin arvot on valittu etukäteen, eikä niitä voi muuttaa.

Virransäästotila

Määritä:

- Suurin-tila aiheuttaa sen, että yhteyspiste puskuroi langattoman verkkokortin tulevia viestejä. Verkkokortti ottaa määrävälein yhteyden yhteyspisteeseen ja tarkistaa, onko odottavia viestejä.
- Normaali-tilassa noudettaessa suurta määrää paketteja käytetään Suurin-tilaa. Kun paketit on noudettu, virransäästötila palaa käyttöön.
- Ei käytössä -tilassa virransäästö on pois käytöstä, joten verkkokortti on yhteydenssä jatkuvasti. Tällöin vasteaika on lyhyt.

Verkon tyyppi | Määrittää verkon joko infrastruktuuri- (yhteyspiste käytössä) tai ad hoc -verkoksi.
802.11b-johdanto | Näyttää 802.11b-johdannon. Oletusasetus on Lyhyt & Pitkä (yhteyspistetila), jolloin voidaan käyttää sekä lyhyitä että pitkiä 802.11b-kehyksiä. Verkkokortti voi käyttää lyhyitä radio-otsikoita vain, jos yhteyspiste tukee ja käyttää niitä. Voit ohittaa lyhyiden kehysten sallimisen valitsemalla Vain pitkä -vaihtoehdon.

Langaton tila

Määrittää yhteyspisteverkkoon tilan 5 GHz 54 Mbps, 4,9 GHz 54/27/13,5 Mbps, 2,4 GHz 54 Mbps, 2,4 GHz 11 Mbps, Quality of Service, eXtended Range (XR)TM, tai Super AG -toiminnan.

[eXtended Range(XR): http://www.atheros.com/pt/index.html][Super AG: http://www.atheros.com/pt/index.html]

Langattoman verkkokortin on vastattava sen yhteyspisteen tilaa, johon se on yhteydessä.

Langaton til a käynnistettäessä
Ad Hoc -verkko

Määrittää tilaksi 5 GHz 54 Mbps, 5 GHz 108 Mbps tai 2,4 GHz 54/11 Mbps käynnistettäessä ad hoc -verkko, jos vastaavaa verkkonimeä ei löydy, kun kaikki käytettävissä olevat tilat on skannattu.

Lisäksi tämä tila mahdollistaa langattoman verkkokortin käyttämän kanavan valitsemisen. Käytettävissä olevat kanavat määräytyvät pakollisen toimialueen mukaan. Jos verkkokortti ei löydä muita ad hoc -verkkokortteja, tämä valinta määrittää ad hoc -verkon aloituskanavan.

Langattoman verkkokortin on vastattava sen työaseman tilaa, johon se on yhteydessä.

802.11-todennustila

Valitse tila, jota langaton verkkokortti käyttää todennuksessa yhteyspisteen kanssa.

- Jos Automaattinen-vaihtoehto on valittuna, verkkokortti yrittää todennusta käyttämällä jaettua avainta, mutta jos tämä epäonnistuu, se siirtyy avoimeen todentamiseen.
- Avoimessa todentamisessa verkkokortti yrittää todentamista WEP-asetuksista riippumatta. Se yrittää yhdistyä yhteyspisteeseen vain silloin, jos sekä verkkokortin että yhteyspisteen WEP-avaimet täsmäävät.
- Jaetussa tilassa verkkokortti yhdistyy vain yhteyspisteisiin, joilla on sama WEP-avain.

Verkkovierailun (roaming) voimakkuus | Valitse työaseman verkkovierailutehoon sopiva verkkovierailutaso. Käytettävissä on viisi verkkovierailutasoa Erittäin alhainen - Erittäin korkea, jotka antavat mahdollisimman hyvän suorituskyvyn eri ympäristöissä, esim. kotona tai toimistossa.

Käytettäessä yhteyspisteellä varustettuja infrastruktuuriverkkoja voit määrittää enintään neljä yhteyspistettä, joihin verkkokortti yrittää muodostaa yhteyden, napsauttamalla Ensisijaiset yhteyspisteet -painiketta.