### Ícone do Tabuleiro

O ícone do tabuleiro aparece na parte inferior do ecrã e mostra a intensidade do sinal utilizando cores e a indicação de intensidade do sinal recebida (RSSI).

Posicione o cursor do rato sobre o ícone do tabuleiro para ver o nome do perfil de configuração e associação actuais, e para transmitir e receber velocidade e o nome do adaptador sem fios e endereço IP.

Faça clique com o botão direito do rato sobre o ícone do tabuleiro para:

Ajuda | Abra a ajuda online.
Abrir o Utilitário Cliente Atheros | Iniciar o Utilitário Cliente Atheros (ACU). Utilize o ACU para configurar o perfil ou ver informações sobre o estado e estatísticas.
Teste Gerido pelo Cliente | Execute o Utilitário de Teste Gerido pelo Cliente.
Preferências | Configura as opções de arranque e as opções de menu para o ACU. Verifique se o programa deve ser iniciado automaticamente durante o arranque do Windows e os itens de menu que devem aparecer no menu de contexto.
Activar/Desactivar Rádio | Activar ou desactivar o sinal RF.
Início de sessão LEAP manual | Inicie sessão no LEAP manualmente, se o LEAP estiver definido para pedir nome de utilizador e palavra-passe em cada início de sessão.
Reautenticar | Reautenticar para o ponto de acesso.
Seleccionar perfil | Clique um nome de perfil de configuração para mudar de perfil. Se não existir qualquer perfil de configuração para uma ligação, comece por adicionar um perfil.

Mostrar estado da ligação

Mostrar a janela Estado da Ligação. Esta janela apresenta informações sobre a ligação.

Perfil activo | Apresenta o nome do perfil de configuração activo.
Selecção automática de perfil | Mostra se a selecção automática de perfil está activa.
Estado da ligação | Mostra se o adaptador está ligado a uma rede sem fios.
Qualidade da hiperligação | Apresenta uma lista das qualidades da hiperligação.
SSID | Apresenta SSID da rede associada.
Nome do Ponto de Acesso | Mostra o nome do ponto de acesso ao qual o adaptador sem fios está ligado.
Endereço IP do Ponto de Acesso | Mostra o nome do ponto de acesso ao qual o adaptador sem fios está ligado.
Velocidade de recepção actual | Mostra a velocidade de recepção actual em Mbps.
Velocidade transmissão actual | Mostra a velocidade de transmissão actual em Mbps.
Endereço IP do Adaptador Cliente: | Apresenta o endereço IP do adaptador sem fios.

Sair | Sair da aplicação Utilitário Cliente Atheros.

As cores são definidas do seguinte modo:

#### Cor

#### Qualidade

#### RSSI*

Verde | Excelente | 20 dB +
Verde | Boa | 10-20 dB +
Amarelo | Má | 5-10 dB
Vermelho | Má | < 5 dB
Cinzento | Sem Ligação | Sem Ligação

*Recebida indicação de intensidade do sinal RSSI. Apresentada em dB ou percentagem.

Activar ou desactivar o ícone do tabuleiro no menu Acção .