### “安全”选项卡

在 Atheros 客户端实用程序中，单击“配置文件管理”选项卡上的“新建”或“修改”可访问“安全”选项卡。 请单击“配置文件管理”窗口中的“安全”选项卡。

编辑“配置文件管理”中“安全”选项卡上的字段，从而对配置文件进行配置。要定义安全模式，请选择所需安全模式对应的单选按钮。此外，还应编辑常规和高级选项卡。

注意： 如果选中锁定配置文件复选框，则无法删除或修改配置文件。 但是，您可以编辑密码字段。 请与系统管理员联系。

设置安全选项

工作站所用的安全模式类型。 选项包括：

- WPA/WPA2/CCKM
- WPA/WPA2 密码短语
- 802.1x
- 预共享密钥（静态 WEP）
- 无

这些选项定义网络配置安全的唯一加密密钥。

WPA/WPA2

启用 Wi-Fi 保护访问 (WPA) 功能。

选择 WPA/WPA2 将打开 WPA/WPA2 EAP 下拉菜单。 选项包括：

- EAP-FAST
- EAP-TLS
- EAP-TTLS
- EAP-SIM
- PEAP (EAP-GTC)
- PEAP (EAP-MSCHAP V2)
- LEAP

WPA/WPA2 密码短语 | 启用 WPA/WPA2 密码短语安全功能。 单击“配置”按钮并填写 WPA/WPA2 密码短语。

802.1x

启用 802.1x 安全功能。 该选项需要进行一些 IT 管理工作。

选择 802.1x 将打开 802.1x EAP 类型下拉菜单。 选项包括：

- EAP-FAST
- EAP-TLS
- EAP-TTLS
- EAP-SIM
- PEAP (EAP-GTC)
- PEAP (EAP-MSCHAP V2)
- LEAP

如果无线适配器所关联的接入点将 WEP 设置为“可选”且客户端启用 WEP 功能，请务必选中“安全”选项卡上的“允许关联混合单元”，以允许进行关联。

预共享密钥 （静态 WEP） | 启用同时在接入点和工作站上定义的预共享密钥。 要定义预共享加密密钥，请选择“预共享密钥”单选按钮，然后单击“配置”按钮以填写定义预共享密钥窗口。 如果无线适配器所关联的接入点将 WEP 设置为“可选”且客户端启用 WEP 功能，请务必选中“安全”选项卡上的“允许关联混合单元”，以允许进行关联。
无 | 无安全功能（不推荐）。
允许关联混合单元 | 如果客户端适配器所关联的接入点将 WEP 设置为“可选”且客户端适配器已启用 WEP 功能，请选中此复选框。 否则，客户端将无法与接入点建立连接。
将查找域控制器的时间限制在 | 请选中此复选框并输入秒数（最高 300），如果经过此时间之后仍在尝试查找域控制器，验证过程将超时。 输入零与不选中此复选框的效果一样，即表示不对查找域控制器进行时间限制。 注意： 只要验证计时器停止或达到查找域控制器的时限，验证过程就会超时。
组策略延迟 | 指定在 Windows 登录进程启动组策略前经过的时间。 组策略是管理员用来指定用户组的配置选项的一种 Windows 功能。 其目的是延迟启动“组策略”直到发生无线网络验证。 有效范围在 0 到 65535 秒之间。 将此配置文件设置为当前配置文件并重新启动计算机后，您设置的值才会生效。 仅当您选择了基于 EAP 的验证时，此下拉菜单才处于活动状态。