### 進階狀態資訊

在「Atheros 用戶端公用程式」的「目前狀態」標籤中，按一下「進階」按鈕，即可檢視有關程式與其作業的進階資訊。 「目前狀態」標籤並不需要進行任何設定。

下表說明「進階狀態」畫面中的各個項目。

網路名稱 (SSID) | 顯示無線網路名稱。 您可以在「一般」標籤上設定網路名稱。
伺服器驗證 | 顯示是否有使用伺服器驗證。
資料加密 | 顯示驅動程式所使用的加密類型。 您可以在「安全性」標籤上設定加密類型。
驗證類型 | 顯示驗證模式。 您可以在「一般」標籤上設定驗證模式。
訊息整合檢查 | 顯示是否已經啟用 MIC。 MIC 可以防止針對加密封包所發動的位元轉換攻擊。
關聯的 AP 名稱 | 顯示無線介面卡所關聯存取點的名稱。
關聯的 AP IP 位址 | 顯示無線介面卡所關聯存取點的 IP 位址。
關聯的 AP MAC 位址 | 顯示無線介面卡所關聯存取點的 MAC 位址。
11n MIMO 省電 | 顯示 MIMO 省電模式狀態。 僅適用於 802.11n 裝置。
省電模式 | 顯示省電模式。 臨機操作模式無法使用電源管理功能。 您可以在「進階」標籤上設定省電模式。
目前的電源等級 | 顯示傳輸電源等級 (單位為 mW)。 您可以在「進階」標籤上設定傳輸電源等級。
可用的電源等級 | 顯示 5 GHz 和/或 2.4 GHz 可用的電源等級。
目前的訊號強度 | 顯示目前的訊號強度 (單位為 dBm)。
目前的雜訊等級 | 顯示目前的雜訊等級 (單位為 dBm)。
存留時間 | 顯示用戶端介面卡接收電源的時間 (使用「時:分:秒」格式)。 如果介面卡運作時間超過 24 小時，則會以「天:時:分:秒」的格式顯示。
802.11b 前序編碼 | 顯示 802.11b 前序編碼格式。 您可以在「進階」標籤上設定前序編碼格式。
目前的接收速率 | 顯示目前的接收速率 (單位為 Mbps)。
目前的傳輸速率 | 顯示目前的傳輸速率 (單位為 Mbps)。
通道 | 顯示目前連接的通道。
控制通道 | 顯示目前控制通道。 僅適用於 802.11n 裝置。
擴充通道 | 顯示擴充通道。 只在 STA 使用 40 MHz 通道連線時顯示。 僅適用於 802.11n 裝置。
頻率 | 顯示站台所使用的頻率。
控制頻率 | 顯示站台所使用的控制頻率。 僅適用於 802.11n 裝置。
擴充頻率 | 顯示站台所使用的擴充頻率。 僅適用於 802.11n 裝置。
通道設定 | 顯示目前的通道設定。
通道寬度 | 顯示通道寬度。 僅適用於 802.11n 裝置。
QoS | 目前用戶端介面卡使用的服務品質類型。 在以流量分類的 WLAN 上，無線區域網路 (WLAN) 上的 QoS 會針對來自存取點的流量提供優先順序的處理。 若值為「無」，表示未啟用 WMM 的標準 QoS。 若值為「WMM」，表示已啟用 QoS 的 IEEE 802.11e WLAN 標準。