### 使用 EAP-TTLS 安全性

若要在「Atheros 用戶端公用程式」中使用 EAP 安全性，請存取「設定檔管理」視窗中的「安全性」標籤。

1. 在「安全性」標籤中，選擇 WPA/WPA2 選項按鈕。
   或： 在「安全性」標籤中選擇 802.1x 選項按鈕。
2. 從下拉式功能表中選擇 EAP-TTLS。

啟用 EAP-TTLS 安全性：

您必須先將 EAP-TTLS 憑證下載至電腦上，才能使用 EAP-TTLS 安全性。 請先詢問您的 IT 管理員。

1. 如果系統支援 EAP-TTLS，請從右側的下拉式功能表中選擇 EAP-TTLS ，然後按一下「設定」按鈕。
2. 從下拉式清單中選取適當的憑證，並按一下「確定」。
3. 指定 EAP 驗證的使用者名稱：

> - 選取「使用 Windows 使用者名稱」，使用 Windows 使用者名稱做為 EAP 使用者名稱。
> - 或： 在「使用者名稱」欄位中輸入 EAP 使用者名稱，以使用不同的使用者名稱與密碼，並啟動 EAP 驗證程序。

4. 按一下「設定」，並且：

> - 將用戶端的伺服器名稱欄位保留空白，以允許用戶端從具有由「網路憑證授權單位 (Network Certificate Authority)」下拉式清單所列授權單位簽署憑證的任何伺服器接收憑證。 (建議)
> - 輸入用戶端將接收憑證的伺服器網域名稱。
> - 視需要變更登入名稱。

5. 按一下「確定」。
6. 啟用設定檔。