### 任务栏图标

任务栏图标显示在屏幕底部，使用颜色和接收信号强度指示器 (RSSI) 显示信号的强度。

将鼠标光标悬停在任务栏图标上将显示当前配置文件的名称及关联、传输和接收速度以及无线适配器的名称和 IP 地址。

右击任务栏图标可显示下列功能：

帮助 | 打开联机帮助。
打开 Atheros 客户端实用程序 | 启动 Atheros 客户端实用程序 (ACU) 使用 ACU 可以对配置文件进行配置 或查看状态及统计信息。
客户端托管测试 | 运行客户端托管测试实用程序。
首选项 | 设置 ACU 的启动选项和菜单选项。 选择启动 Windows 时是否自动启动本程序，并选择弹出式菜单上应显示的菜单项。
启用/禁用无线收发 | 启用或禁用 RF 信号。
手动 LEAP 登录 | 如果将 LEAP 设置为每次登录时提示手动输入用户名和密码，则手动登录 LEAP。
重新验证 | 重新进行接入点验证。
选择配置文件 | 单击要切换到的配置文件的名称。 如果某个连接没有相应的配置文件，请先添加配置文件。

显示连接状态

显示“连接状态”窗口。 此窗口显示有关连接的信息：

当前配置文件 | 显示当前配置文件的名称。
自动配置文件选择 | 显示自动配置文件选择是否已启用。
连接状态 | 显示适配器是否已连接至无线网络。
链路质量 | 列出链路的连接质量。
SSID | 显示关联网络的 SSID。
接入点名称 | 显示无线适配器所连接的接入点的名称。
接入点 IP 地址 | 显示无线适配器所连接的接入点的 IP 地址。
当前接收速率 | 以 Mbps 为单位显示当前接收速率。
当前传输速率 | 以 Mbps 为单位显示当前传输速率。
客户端适配器 IP 地址 | 显示无线适配器的 IP 地址。

退出 | 退出 Atheros 客户端实用程序。

颜 色 的定义如下所示：

#### 颜色

#### 链路质量

#### RSSI*

绿色 | 极好 | 20 dB +
绿色 | 好 | 10-20 dB +
黄色 | 很差 | 5-10 dB
红色 | 很差 | < 5 dB
灰色 | 无连接 | 无连接

*接收信号强度指示器 RSSI. 按 dB 或百分比显示。

在 “操作”菜单中启用或禁用任务栏图标。