### Använda LEAP-säkerhet

Om du vill använda säkerhetsfunktionen i Atheros klientverktyg öppnar du fliken Säkerhet i fönstret Profilhantering.

För LEAP-säkerhet krävs att alla infrastrukturenheter (t.ex. åtkomstpunkter och servrar) är konfigurerade för LEAP-autentisering. Fråga den IT-ansvarige.

- Konfigurera LEAP
- Aktivera LEAP

Aktivera LEAP

- På fliken Säkerhet markerar du alternativknappen WPA. Välj WPA-LEAP på den nedrullningsbara menyn.
- Eller: Markera alternativknappen 802.1x på fliken Säkerhet. Välj LEAP på den nedrullningsbara menyn.

1. Klicka på knappen Konfigurera.
2. Ange användarnamn och lösenord:

> Välj Använd temporära Windows-användarnamn och -lösenord genom att markera alternativknappen.
> - Markera Använd Windows-användarnamn för att använda Windows-användarnamnet som LEAP-användarnamn.
> - Eller: Markera Manuell inloggning med LEAP-användarnamn och -lösenord om du vill ange användarnamn och lösenord manuellt och starta LEAP-autentiseringsprocessen. Du ska sedan ange ett användarnamn och lösenord för varje inloggning eller när du väljer Manuell LEAP-inloggning på menyn Åtgärd.

> Välj Använd sparade användarnamn och lösenord genom att markera alternativknappen.

> - Ange LEAP-användarnamnet, lösenordet och domänen för att autentisera automatiskt vid varje inloggning.

3. Ange användarnamnet och lösenordet.
4. Bekräfta lösenordet.
5. Ange ett domännamn:

   > - Markera Inkludera Windows inloggningsdomän med användarnamn för att Windows-inloggningen med användarnamn ska skickas till RADIUS-servern. (standard)
   > - Eller: Ange ett specifikt domännamn.

6. Om du vill kan du markera Nätverksanslutning endast om användaren är inloggad om det trådlösa nätverkskortet ska avassocieras efter utloggning.
7. Ange avbrottstiden för LEAP-autentiseringen (mellan 30 och 500 sekunder) för att specificera hur länge LEAP ska vänta innan autentisering ska anses vara misslyckad och ett felmeddelande skickas. Standard är 90 sekunder.
8. Klicka på OK.
9. Aktivera profilen.