### Настройка TCP/IP

Настройка TCP/IP-адреса сетевого устройства:

1. Завершив настройку свойств беспроводного сетевого адаптера, откройте окно «Панель управления» и выберите «Сеть и удаленный доступ к сети».
2. Найдите подключение по локальной сети (Local Area Connection), с которым связан беспроводной сетевой адаптер. Щелкните значок этого подключения и выберите «Свойства».
3. Выберите Протокол Интернета (TCP/IP) и щелкните «Свойства».
4. Щелкните кнопку с зависимой фиксацией Использовать следующий IP-адрес, затем введите IP-адрес и маску подсети. Назначение IP-адреса и маски подсети позволяет рабочим станциям работать в режиме точки доступа (режим infrastructure) или в режиме ad hoc, а также предоставляет им доступ в Интернет. Требуется также информация о шлюзе по умолчанию и сервере DNS.

   Информацию для настройки IP (DHCP для назначения IP-адреса, IP-адреса шлюза и сервера DNS) обычно можно получить у персонала, обслуживающего информационные системы компании.

5. Щелкните OK для завершения настройки.