### Utilisation de la sécurité LEAP

Pour utiliser la sécurité dans Atheros Client Utility, ouvrez l'onglet Sécurité dans la fenêtre Gestion des profils.

La sécurité LEAP exige que tous les périphériques de l’infrastructure (par exemple, les points d’accès et les serveurs) soient configurés pour une authentification LEAP. Consultez votre responsable informatique pour en savoir plus à ce sujet.

- Configuration du protocole LEAP
- Activation du protocole LEAP

Activation du protocole LEAP

- Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur la case d'option WPA. Sélectionnez WPA-LEAP dans le menu déroulant.
- OU : Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur la case d'option 802.1x. Sélectionnez LEAP dans le menu déroulant.

1. Cliquez sur le bouton Configurer.
2. Spécification d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe:

> Sélectionnez l'option Utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe temporaires en cochant la case d'option correspondante:
> - Cochez la case Utiliser le nom d'utilisateur Windows pour utiliser ce nom comme nom d'utilisateur LEAP.
> - OU : Cochez la case Demander manuellement le nom d'utilisateur et le mot de passe LEAP afin d’entrer manuellement un nom d'utilisateur et un mot de passe, et de démarrer le processus d'authentification LEAP. Le système invite ensuite l'utilisateur à entrer ces identifiants à chaque connexion ou lorsqu'il choisit l'option Connexion manuelle au protocole LEAP dans le menu Action.

> Sélectionnez l'option Utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe enregistrés en cochant la case d'option correspondante:

> - Indiquez le nom d'utilisateur, le mot de passe et le domaine LEAP à authentifier automatiquement lors de chaque connexion.

3. Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe.
4. Confirmez le mot de passe.
5. Entrez un nom de domaine:

   > - Cochez la case Inclure le domaine de connexion Windows au nom d'utilisateur pour transmettre le domaine de connexion Windows et le nom d'utilisateur au serveur RADIUS (paramètre par défaut).
   > - OU : Entrez un nom de domaine spécifique.

6. Si vous le souhaitez, vous pouvez cocher la case Aucune connexion réseau tant que l'utilisateur n'est pas connecté pour forcer la dissociation de la carte sans fil après la déconnexion de l'utilisateur.
7. Entrez la valeur de temporisation de l'authentification LEAP (entre 30 et 500 secondes) pour spécifier le délai d'attente requis avant de déclarer l'échec de l'authentification et d'envoyer un message d'erreur. Le délai par défaut est de 90 secondes.
8. Cliquez sur OK.
9. Activez le profil.