### 其他安全功能

下列安全功能可以防护对无线网络 WEP 密钥所进行的攻击。 无线适配器会自动支持这些功能，但您还必须在接入点上将其启用。

消息完整性检查 (MIC)

MIC 可以有效防护对加密数据包所进行的 bit-flip 攻击。 在 bit-flip 攻击中，有人会截获加密消息并在修改后重新进行传输。 这样，接收者会将此信息视为合法消息。 MIC 则在每个数据包上增加了若干位，从而防止其被篡改。

临时密钥完整性协议 (TKIP)

此功能可以防护对 WEP 所做的攻击：有人会捕获加密的数据包并使用自己的初始化向量 (IV) 来译解 WEP 密钥。 TKIP 可以消除这种可预测性，从而有效保护单播和广播 WEP 密钥。

广播密钥旋转

EAP 验证过程为无线适配器提供动态单播 WEP 密钥，但使用的是静态广播密钥。 在广播 WEP 密钥旋转功能中，接入点将提供一个动态广播 WEP 密钥并定期对其进行更改。