### Nástroj pro test řízený sítí

Nástroj pro test řízený sítí umožňuje uživateli spustit režim diagnostického kanálu. Zobrazí stav, průběh a výsledky testů, jejichž provedení bylo požadováno.

Nástroj lze použít pouze v případě, že ovladač i klient podporují režim diagnostického kanálu.

Spuštění Nástroje pro test řízený sítí:

- Na záložce Diagnostika, klepněte na tlačítko Test řízený sítí, kterým spustíte Nástroj pro test řízený sítí.

Chcete-li spustit diagnostický režim, vyberte v seznamu profilů příslušný profil a klepněte na tlačítko Spustit test. V režimu diagnostického kanálu může nástroj zobrazit stav následujících testů:

- Zobrazení zpráv

- DHCP

- Ping na server DNS

- Překlad adres serverem DNS

- Ping na výchozí bránu

- Přidružení protokolu 802.11

- Test protokolů 802.1x

- Přesměrování profilu

Ukázka výsledků testů, které nástroj zobrazí:

- Událost: Požadavek na test překladu adres DNS

- Název serveru: Aplikace-RD

Chcete-li uložit sestavu, klepněte na tlačítko Uložit sestavu.

- Vyhledejte adresář, do kterého chcete sestavu uložit.

- Pojmenujte soubor a klepněte na tlačítko Uložit.

Klepnutím na tlačítko Zastavit test ukončíte spuštěný režim diagnostického kanálu.

Klepnutím na tlačítko Zavřít test ukončíte Nástroj pro test řízený sítí.