### Předsdílené šifrovací klíče

- Definování
- Přepsání
- Vypnutí

Definování předsdílených šifrovacích klíčů:

1. Klepněte na přepínač Předsdílený klíč (Statická WEP) na záložce Zabezpečení.
2. Klepněte na tlačítko Nastavit.

3. Vyplňte pole v dialogovém okně Definovat předsdílené klíče:

Položka klíče | Určuje způsob zadávání šifrovacího klíče: hexadecimální (0,9, A-F) nebo text ASCII (všechny znaky klávesnice kromě mezer).
Šifrovací klíče | Vybere výchozí použité šifrovací klíče. Dovoluje vybrat pouze sdílený první, druhý, třetí nebo čtvrtý klíč, k němuž bylo vyplněno příslušné pole.
Klíče WEP (1-4) | Definuje sadu šifrovacích klíčů pro zabezpečení dané konfigurace sítě. Musí být vyplněno alespoň jedno pole, aby mohlo být použito zabezpečení pomocí sdíleného klíče. Klepněte na přepínač pro nastavení klíče jako výchozího šifrovacího klíče.

Velikost klíče WEP

Definuje velikost každého šifrovacího klíče. Možnosti zahrnují:

- 64 bitů (zadejte 10 hexadecimálních číslic, nebo 5 znaků ASCII)
- 128 bitů (zadejte 26 hexadecimálních číslic, nebo 13 znaků ASCII)
- 152 bitů (zadejte 32 hexadecimálních číslic, nebo 16 znaků ASCII)

4. Změny se projeví po klepnutí na OK.

## Přepsání stávajícího statického klíče WEP

1. Klepněte na přepínač Předsdílený klíč na záložce Zabezpečení.
2. Klepněte na Nastavit.
3. Všechny stávající klíče WEP jsou pro utajení zobrazeny v okně jako hvězdičky. Klepněte na pole stávajícího statického klíče WEP, který chcete přepsat.
4. Vymažte hvězdičky v tomto poli.
5. Zadejte nový klíč.
6. Ujistěte se, zda je zaškrtnuto políčko Vysílací klíč vlevo od tohoto klíče, aby byly pomocí tohoto klíče vysílány pakety.
7. Klepněte na OK.

## Vypnutí statického zabezpečení WEP

- Chcete-li vypnout statické zabezpečení WEP pro určitý profil, vyberte jakoukoli jinou metodu zabezpečení na záložce Správa profilů. Tím automaticky vypnete statické zabezpečení WEP.
  NEBO: na záložce Zabezpečení vyberte možnost Žádné a klepněte na OK. Tím úplně vypnete zabezpečení (není doporučeno).