### Vanhan ohjaimen asennuksen poistaminen

Poista vanhan ohjaimen asennus ennen päivittämistä uuteen NDIS-ohjaimeen.

Voit poistaa äskettäin asennetun ohjaimen tietokoneesta, jos siinä ei ole aiemmin asennettua NDIS-ohjainversiota, siirtymällä vaiheeseen 4.

1. Voit poistaa NDIS-ohjaimen käyttöjärjestelmästä siirtymällä Laitehallintaan, napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella Atheros AR500x Wireless Network Adapter -vaihtoehtoa ja valitsemalla Poista asennus -vaihtoehdon.
2. Voit poistaa laitteen asennuksen napsauttamalla OK-painiketta.
3. Kun laitteen asennus on poistettu Laitehallinnassa, etsi ja poista tietokoneeseen jääneet ohjaintiedostot.

> 1. Siirry Käynnistä-valikkoon ja valitse Etsi > Kaikki tiedostot ja kansiot.

> 2. Kirjoita oem*.inf Tiedostonimi tai nimen osa: -kenttään, ja kirjoita Atheros Sana tai lause tiedostossa -kenttään.

> 3. Napsauta Etsi-painiketta. Hakutuloksena voi olla muutama tiedosto, jos aiempien ohjainten asennusta ei ole poistettu kunnolla.

> 4. Valitse löytyneet tiedostot ja poista ne tietokoneesta.

4. Viimeistele asennuksen poisto poistamalla tiedosto ar5211.sys kansiosta \WINNT\system32\drivers.