### Test som utförs via nätverket

Test via nätverket låter användaren starta diagnoskanalläget. Det ger information om status, förlopp och resultat av tester som begärs av kontrollanten.

Programmet kan endast användas om drivrutinen och klienten stöder diagnoskanalläge.

Köra tester som utförs via nätverket

- På fliken Diagnostik klickar du på knappen Test via nätverket för att starta test via nätverket.

Välj profilen från listan och klicka på Starta test för att starta diagnostikläget. I diagnoskanalläge kan programmet visa status för följande tester:

- Meddelandevisning

- DHCP

- DNS server ping

- DNS server namnupplösning

- Standard-gateway ping

- 802.11 Associering

- 802.1x-test

- Omdirigering av profil

Exempel på testresultat från programmet:

- Händelse : Testbegäran om DNS-server namnupplösning

- Servernamn: Apps-DC

Klicka på Spara rapport för att spara rapporten.

- Bläddra till mappen som du vill spara rapporten i.

- Ge filen ett namn och klicka på Spara.

Klicka på Stoppa test för att stoppa diagnoskanalläget om det är startat.

Klicka på Stäng test för att stänga test via nätverket.