### 预共享加密密钥

- 定义
- 覆盖
- 禁用

定义 预共享加密密钥：

1. 单击“安全”选项卡上的预共享密钥(静态 WEP)单选按钮。
2. 单击配置按钮。

3. 填写“定义预共享密钥”对话框中的字段：

密钥输入 | 确定加密密钥的输入方式： 十六进制（0-9，A-F）或 ASCII 文本（除空格外的所有键盘字符）。
加密密钥 | 选择所用的默认加密密钥。 这里只允许选择已填好相应字段的“第一个敗ⅰ暗诙鰯、“第三个敾颉暗谒母鰯共享密钥。
WEP 密钥 (1-4) | 定义一组用于确保网络配置安全的共享加密密钥。 必须至少填充一个“共享密钥”字段，才能使用共享密钥启用安全功能。 单击该单选按钮将把此密钥设置为默认的加密密钥。

WEP 密钥大小

定义各个加密密钥的大小。 选项包括：

- 64 位（十六进制时输入 10 位数，ASCII 字符时则输入 5 位数）
- 128 位（十六进制时输入 26 位数，ASCII 字符时则输入 13 位数）
- 152 位（十六进制时输入 32 位数，ASCII 字符时则输入 16 位数）

4. 单击确定，更改即可生效。

## 覆盖 现有的静态 WEP 密钥

1. 单击“安全”选项卡上的预共享密钥单选按钮。
2. 单击配置。
3. 在本窗口中，出于安全原因，所有现有的静态 WEP 密钥都显示为星号。 在现有静态 WEP 密钥的字段内单击可进行覆盖。
4. 删除该字段中的星号。
5. 输入新的密钥。
6. 请务必选择此密钥左侧的传输密钥按钮。使用传输数据包时必须选定此按钮。
7. 单击确定。

## 禁用 静态 WEP

- 要禁用某个特定配置文件的静态 WEP，请在“配置文件管理”选项卡上选择其他任何安全选项，从而自动禁用静态 WEP
  也可以在“安全”选项卡上选择无以禁用安全功能，然后单击确定（不推荐）。