### Usar la seguridad PEAP (EAP-GTC)

Para utilizar la seguridad PEAP (EAP-GTC) en la Utilidad de cliente de Atheros, acceda a la ficha Seguridad de la ventana de administración.

1. En la ficha Seguridad, seleccione el botón de opción WPA.
   O bien: en la ficha Seguridad, seleccione el botón de opción 802.1x.
2. En el menú desplegable, elija PEAP (EAP-GTC).

Para utilizar la seguridad PEAP (EAP-GTC) , el servidor debe tener los certificados WPA-PEAP y deben establecerse las propiedades del servidor. Consulte con el administrador de sistemas.

1. Haga clic en el botón Configurar.
2. Para reanudar la conexión sin volver a proporcionar credenciales después de una pérdida de conexión temporal, seleccione Reanudar siempre la sesión segura.
3. Seleccione la entidad emisora de certificados adecuada en la lista desplegable.
4. Especifique un nombre de usuario para la autenticación del túnel PEAP interno:

> - Si desea utilizar el nombre de usuario de Windows, marque la casilla de verificación Utilizar el nombre de usuario de Windows.
> - O bien: Escriba un nombre de usuario PEAP en el campo correspondiente para utilizar un nombre de usuario distinto e iniciar el proceso de autenticación PEAP.

5. Active la casilla de verificación Validar identidad del servidor para obligar al sistema a autenticar la identidad del servidor como una medida adicional de seguridad.
6. En el cuadro desplegable Entidades emisoras de certificado raíz de confianza, elija la entidad emisora de certificados de la que se ha descargado el certificado de servidor.
7. Seleccione Testigo o Contraseña estática, según la base de datos de usuario.
   Tenga en cuenta que la opción Testigo utiliza un dispositivo de testigo de hardware o el programa Secure Computing SofToken (versión 1.3 o posterior) para obtener y escribir una contraseña que se utilizará una vez durante la autenticación.
8. Haga clic en Configuración y:

> - Deje el campo Servidor o dominio específico vacío para permitir que el cliente acepte un certificado desde cualquier servidor que proporcione un certificado firmado por la entidad emisora de certificados que figura en el cuadro desplegable Entidades emisoras de certificado raíz de confianza de la ventana Definir configuración PEAP (EAP-GTC) (opción recomendada) o bien introduzca el nombre de dominio a partir del cual el cliente aceptará un certificado.
> - Si el campo Nombre de inicio de sesión no se rellena automáticamente, introduzca el nombre de usuario.
> - Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y volver a la ventana Administración de perfiles (Seguridad).

9. Haga clic en Aceptar.
10. Habilite el perfil.