### Narzędzie testu zarządzanego przez sieć

Narzędzie testu zarządzanego przez sieć umożliwia użytkownikowi uruchomienie trybu kanału diagnostycznego. Pokazuje ono status, postęp i wyniki testów, których zażądał kontroler.

Narzędzia można używać tylko wtedy, gdy sterownik i klient obsługują tryb kanału diagnostycznego.

Aby uruchomić narzędzie testu zarządzanego przez sieć:

- Na karcie Diagnostyka kliknij przycisk Test zarządzany przez sieć, aby uruchomić Narzędzie testu zarządzanego przez sieć.

Aby uruchomić tryb diagnostyczny, wybierz profil z listy i kliknij przycisk Rozpocznij test, aby wejść w tryb diagnostyczny. W trybie kanału diagnostycznego narzędzie wyświetla następujące testy:

- Wyświetlanie komunikatów

- DHCP

- Ping do serwera DNS

- Tłumaczenie nazw przez serwer DNS

- Ping do bramy domyślnej

- Powiązanie 802.11

- Test 802.1x

- Przekierowanie profilu

Przykład wyników testu wyświetlanych przez narzędzie:

- Zdarzenie: test tłumaczenia nazw przez serwer DNS

- Nazwa serwera: Apps-DC

Aby zapisać raport, kliknij przycisk Zapisz raport.

- Przejdź do katalogu, w którym zostanie zapisany raport.

- Nazwij plik i kliknij przycisk Zapisz.

Kliknij przycisk Zatrzymaj test, aby zatrzymać tryb kanału diagnostycznego, jeśli jest uruchomiony.

Kliknij przycisk Zamknij test, aby zamknąć narzędzie testu zarządzanego przez sieć.