### PEAP(EAP-GTC) 보안 사용

Atheros 클라이언트 유틸리티에서 PEAP(EAP-GTC) 보안을 사용하려면 프로필 관리 창의 보안 탭에 액세스합니다 .

1. 보안 탭에서 WPA 라디오 단추를 선택합니다.
   또는 보안 탭에서 802.1x 라디오 단추를 선택합니다.
2. 드롭다운 메뉴에서 PEAP(EAP-GTC)를 선택합니다.

PEAP(EAP-GTC) 보안을 사용하려면 서버에 WPA-PEAP 인증서가 있어야 하며 서버 속성이 미리 설정되어 있어야 합니다. IT 관리자에게 해당 사항을 확인합니다.

1. 구성 단추를 누릅니다.
2. 일시적으로 연결이 해제된 후 인증서 제공 없이 다시 연결하려면 보안 세션 항상 재시작을 선택합니다.
3. 드롭다운 목록에서 적절한 네트워크 인증서 권한을 선택합니다.
4. PEAP 터널 인증을 위한 사용자 이름을 지정합니다.

> - Windows 사용자 이름을 PEAP 사용자 이름으로 사용하려면 Windows 사용자 이름 사용을 선택합니다.
> - 또는 개별 사용자 이름을 사용하여 PEAP 인증 프로세스를 시작하려면 사용자 이름 필드에 PEAP 사용자 이름을 입력합니다.

5. 시스템에서 서버 ID를 추가된 보안 수준으로 인증하도록 하려면 서버 ID 확인 확인란을 선택합니다.
6. 신뢰할 수 있는 루트 인증 기관 드롭다운 상자에서 서버 인증서를 다운로드할 인증 기관을 선택합니다.
7. 사용자 데이터베이스에 따라 토큰 또는 정적 비밀번호를 선택합니다.
   토큰은 하드웨어 토큰 장치나 보안 컴퓨팅 SofToken 프로그램(버전 1.3 이상)을 사용하여 인증 과정에서 일회용 비밀번호를 획득하고 입력한다는 점에 주의하십시오.
8. 설정을누르고다음과같이수행합니다.

> - PEAP 정의(EAP-GTC) 구성 창의 신뢰할 수 있는 루트 인증 기관 드롭다운 상자에 표시된 인증 기관에서 서명한 인증서를 제공하는 임의의 서버로부터 클라이언트가 인증서를 수락하게 하려면 특정 서버 또는 도메인 필드를 비워둡니다(권장 사항). 또는 클라이언트가 인증서를 수락할 서버의 도메인 이름을 입력합니다.
> - 로그인 이름 필드가 자동으로 입력되지 않는 경우 사용자 이름을 입력합니다.
> - 설정을 저장하고 프로필 관리(보안) 창으로 돌아가려면 확인을 누릅니다.

9. 확인을 누릅니다.
10. 프로필 사용함