### Ek Güvenlik Özellikleri

Bu güvenlik özellikleri kablosuz ağdaki WEP anahtarlarına saldırıları önler. Kablosuz bağdaştırıcı bu özelliklerin her birini destekler ancak bu özelliklerin erişim noktasında etkinleştirilmiş olması gerekir.

Mesaj Bütünlüğü Denetimi (MIC)

MIC şifrelenen veri paketlerine yönelik bit çevirme saldırılarını engeller. Bir çevirme saldırılarında, birisi iletilen şifreli mesajı yakalar ve üzerinde bazı değişiklikler yaptıktan sonra mesajı yeniden iletir. Böyle alıcı mesajı meşru kabul eder. MIC tüm paketlere bazı bitler ekleyerek paketi üzerinde oynanmaya karşı korur.

Geçici Anahtar Bütünlüğü İletişim Kuralı (TKIP)

Bu özellik WEP'e yapılan saldırılarını engeller; bu saldırılarda birisi şifrelenmiş veri paketlerini yakalar ve WEP anahtarını deşifre etmek için kendi başlatma vektörünü (IV) kullanır. TKIP tahmin edilebilme olasılığını ortadan kaldırarak hem tekli gönderim hem de yayın WEP anahtarlarını korur.

Yayın Anahtarı Rotasyonu

EAP kimlik denetimi kablosuz bağdaştırıcıları için dinamik tekli gönderim WEP anahtarları sağlar ancak statik yayın anahtarları kullanır. Yayın WEP anahtarı rotasyonunda, erişim noktası dinamik bir yayın WEP anahtarı sağlar ve çeşitli aralıklarla bunu değiştirir.