### Utilidad de prueba de red administrada

La Utilidad de prueba de red administrada permite al usuario iniciar el modo de canal de diagnóstico. Proporciona el estado, el progreso y los resultados de las pruebas solicitadas por el controlador.

Esta utilidad se puede utilizar únicamente si el controlador y el cliente admiten el modo de canal de diagnóstico.

Para ejecutar la Utilidad de prueba de red administrada:

- En la ficha Diagnósticos, haga clic en el botón Prueba de red administrada para ejecutar la Utilidad de prueba de red administrada.

Seleccione el perfil de la lista y haga clic en Iniciar la prueba para iniciar el modo de diagnóstico. En el modo de canal de diagnóstico, la utilidad muestra el estado de las siguientes pruebas:

- Visualización de mensaje

- DHCP

- Ping al servidor DNS

- Resolución del nombre del servidor DNS

- Ping a la puerta de enlace predeterminada

- Asociación 802.11

- Prueba 802.1x

- Redirección de perfil

Ejemplo de los resultados de la prueba mostrados por la utilidad:

- Evento : Solicitud de prueba de resolución del nombre del servidor DNS

- Nombre de servidor: Apps-DC

Para guardar el informe, haga clic en Guardar informe.

- Vaya al directorio en el que desea guardar el informe.

- Asigne un nombre al archivo y haga clic en Guardar

Haga clic en Detener la prueba para detener el modo de canal de diagnóstico, si se ha iniciado.

Haga clic en Cerrar prueba para cerrar la utilidad de prueba de red administrada.