### EAP-TTLS 보안 사용

Atheros 클라이언트 유틸리티에서 EAP 보안을 사용하려면 프로필 관리 창의 보안 탭에 액세스합니다.

1. 보안 탭에서 WPA/WPA2 라디오 단추를 선택합니다.
   또는 보안 탭에서 802.1x 라디오 단추를 선택합니다.
2. 드롭다운 메뉴에서 EAP-TTLS를 선택합니다.

EAP-TTLS 보안 사용 설정

EAP-TTLS 보안을 사용하려면 시스템에 이미 다운로드된 EAP-TTLS 인증서가 있어야 합니다. IT 관리자에게 해당 사항을 확인합니다.

1. EAP-TLS를 지원하면, 오른쪽 드롭다운 메뉴에서 EAP-TLS를 선택한 후 구성 단추를 누릅니다.
2. 목록에서 적절한 인증서 권한을 선택한 후 확인을 누릅니다.
3. EAP 인증을 위한 사용자 이름을 지정합니다.

> - Windows 사용자 이름을 EAP 사용자 이름으로 사용하려면 Windows 사용자 이름 사용을 선택합니다.
> - 또는 별도의 사용자 이름과 비밀번호를 사용하려면 사용자 이름 필드에 EAP 사용자 이름을 입력하고 EAP 인증 프로세스를 시작합니다.

4. 설정을 누릅니다.

> - 네트워크 인증서 권한 드롭다운 목록에 포함된 권한으로 서명한 인증서를 사용하여, 클라이언트가 모든 서버의 인증서를 수락할 수 있도록 서버 이름 필드를 공백으로 남겨둡니다. (권장사항)
> - 클라이언트가 인증서를 수락할 서버의 도메인 이름을 입력합니다.
> - 필요하면 로그인 이름을 변경합니다.

5. 확인을 누릅니다.
6. 프로필을 사용하도록 설정합니다.