### Wireless Zero Configuration (WZCSVC)

ここでは、Atheros クライアント ユーティリティ (ACU) と Windows XP ワイヤレス構成サービス (WZCS) の運用について説明します。

#### ワイヤレス ネットワーク構成

Windows WZCS は、ワイヤレス接続を非常に動的な方法で管理するサービスです。識別および設定する必要がある接続情報は、最小限です。

Windows XP で Wireless Zero Configuration (WZCSVC) を設定するには、次の手順を実行します。

1. Windows XP で、[Wireless Network Configuration Properties] ダイアログ ボックスを開きます。
2. [Windows を使ってワイヤレス ネットワークの設定を構成する] チェック ボックスをオンにして、Wireless Zero Configuration (WZCSVC) を設定します。

このチェック ボックスがオンになっていると、Windows XP はすべてのプロファイルに対して次のように設定します。

- SSID (サービス セット識別子)
- セキュリティ キー
- アドホック通信設定

Windows XP はすべてのプロファイルに対してこのように設定するため、Windows Wireless Zero Configuration (WZCSVC) を使用中のユーザーは (たとえば) 異なる設定の新規プロファイルを作成したりできません。

Wireless Zero Configuration (WZCSVC) 設定は、すべてのプロファイルをオーバーライドします。他のオプションを選択している場合でも同様です。しかし、ACU は、Wireless Zero Configuration (WZCSVC) が設定されているときでも次の設定を制御します。

- 省電力の設定
- アクティブ/パッシブ スキャン (適用される場合)
- 送信パワー
- ワイヤレス バンド
- ショート/ロング プリアンブル (802.11b)

Wireless Zero Configuration (WZCSVC) が使用されていると、ACU の [プロファイル管理] タブからプロファイルを作成または編集しようとするときに、ACU にポップアップ メッセージが表示されます。

Windows XP で Wireless Zero Configuration (WZCSVC) の設定を解除するには、次の手順を実行します。

1. Windows XP で、[Wireless Network Configuration Properties] ダイアログ ボックスを開きます。
2. [Windows を使ってワイヤレス ネットワークの設定を構成する] チェック ボックスをオフにして、Wireless Zero Configuration (WZCSVC) を設定します。

このチェック ボックスがオフになると、すべてのプロファイルの設定が、ACU の [プロファイル管理] タブでセットアップされたプロファイルによって制御されます。