### Brug af PEAP (EAP-GTC)-sikkerhed

For at bruge PEAP (EAP-GTC)-sikkerhed i hjælpeprogrammet til Atheros Client skal du åbne fanen Sikkerhed i vinduet Profilstyring.

1. På fanen Sikkerhed skal du vælge alternativknappen WPA.
   ELLER: Vælg alternativknappen 802.1x på fanen Sikkerhed.
2. Vælg PEAP (EAP-GTC) fra rullemenuen.

For at bruge PEAP (EAP-GTC) sikkerhed skal serveren have WPA-PEAP-certifikater, og serveregenskaber skal allerede være indstillet. Kontakt den IT-ansvarlige.

1. Klik på knappen Konfigurer.
2. For at genoptage forbindelsen uden at tilvejebringe legitimationsoplysninger igen efter et midlertidigt tab af forbindelsen, se Genoptag altid den sikre session.
3. Vælg den relevante netværkscertifikatautoritet fra rullelisten.
4. Angiv et brugernavn til indre PEAP-tunnelgodkendelse:

> - Marker Brug Windows-brugernavn for at bruge Windows-brugernavn som PEAP-brugernavnet.
> - ELLER: Indtast et PEAP-brugernavn i feltet Brugernavn for at bruge et separat brugernavn og starte PEAP-godkendelsesprocessen.

5. Marker afkrydsningsfeltet Valider serveridentitet for at tvinge systemet til at godkende serverens identitet som et ekstra sikkerhedslag.
6. Vælg den udstedende myndighed fra hvilken servercertifikatet blev hentet, i rullelisten Rodnøglecentre, der er tillid til.
7. Vælg Token eller Statisk adgangskode afhængigt af brugerdatabasen.
   Bemærk, at Token bruger et hardwaretokenenhed eller et Secure Computing SofToken-program (version 1.3 eller nyere) for at hente eller indtaste en engangsadgangskode under godkendelse.
8. Klik på Indstillinger og:

> - Lad feltet Specifik server eller domæne stå tomt for at tillade at klienten accepterer et certifikat fra enhver server, der leverer et certifikat, der er underskrevet af den udstedende myndighed, der er vist på rullelisten Rodnøglecentre, der er tillid til i vinduet Definer PEAP (EAP-GTC)-konfiguration (anbefales) eller indtast domænenavnet på den server fra hvilken klienten vil acceptere et certifikat.
> - Hvis loginnavnet ikke udfyldes automatisk skal brugernavnet indtastes.
> - Klik på OK for at gemme indstillingerne og gå tilbage til vinduet Profilstyring (sikkerhed).

9. Klik på OK.
10. Aktiver profilen.