### Утилита проверки, управляемой клиентом

Утилита проверки, управляемой клиентом, служит для выявления и устранения неполадок, связанных с настройками беспроводного адаптера и связи с другими сетевыми устройствами в режиме точки доступа (Infrastructure).

Утилита доступна только для решений Mini PCI.

Запуск утилиты проверки, управляемой клиентом:

- Для запуска утилиты проверки, управляемой сетью, на вкладке Диагностика щелкните кнопку Проверка, управляемая клиентом для запуска утилиты проверки, управляемой клиентом.

- ИЛИ: В меню действия выберите Действие > Проверка, управляемая клиентом.

Щелкните кнопку Выполнить тест для запуска следующих проверок утилиты, управляемых клиентом:

- установка драйвера;

- установка платы;

- активизация платы;

- радиоустройство;

- связь;

- идентификация;

- сеть.

Результаты проверок отображаются в следующем виде:

- Проверка пройдена успешно: тест выполнен успешно.

- Проверка не пройдена: тест не выполнен из-за неверной настройки параметров беспроводного адаптера для установки связи с точкой доступа.

- Проверка пропущена: активная схема не требует выполнения данного теста.

Для просмотра отчета по проверкам щелкните кнопку Просмотр отчета.

- Для сохранения отчета щелкните Сохранить отчет и укажите папку для сохранения отчета.

> Присвойте файлу имя и щелкните Сохранить.

Щелкните кнопку Начать проверку для повторного запуска проверок утилиты проверки, управляемой клиентом:

Щелкните Закрыть проверку, чтобы закрыть утилиту проверки, управляемой клиентом.