### Záložka Obecné

V Nástroji klienta Atheros přejdete na záložku Obecné klepnutím na tlačítko Nový nebo Upravit na záložce Správa profilů.

Pro nastavení konfiguračního profilu upravte pole na záložce Obecné. Nezapomeňte upravit také obsah záložek Zabezpečení a Pokročilé.

Název profilu | Identifikuje konfigurační profil. Jméno musí být jedinečné. V názvech profilů se nerozlišují velká a malá písmena.
Název klienta | Identifikuje klientský počítač.
Použít tento profil pro režim přístupových bodů | Nakonfiguruje stanici pro provoz v režimu přístupových bodů.
Síťové názvy (SSID) | Název bezdrátové sítě podle standardu IEEE 802.11. Toto pole může obsahovat nejvýše 32 znaků. Můžete nastavit až tři SSID (SSID1, SSID2 a SSID3).

Viz též:

- Nastavení profilu pro režim Ad Hoc
- Nastavení profilu pro režim přístupových bodů (infrastruktury)