### Création ou modification d'un profil de configuration

Pour ajouter un profil de configuration, cliquez sur Nouveau dans l'onglet Gestion des profils. Pour modifier un profil de configuration, sélectionnez la configuration dans la liste Profil, puis cliquez sur le bouton Modifier.
La boîte de dialogue Gestion des profils s'ouvre sur l'onglet Général.

Gestion des profils :

- Modifiez les champs de l'onglet Général.
- Modifiez les champs de l'onglet Sécurité.
- Modifiez les champs de l'onglet Options avancées.

Pour configurer un profil pour Ad Hoc ou Point d'accès (infrastructure), modifiez le champ Type de réseau dans l'onglet Options avancées.

Pour configurer un profil pour le mode Point d'accès, cochez l'option « Utiliser ce profil pour le mode Point d'accès » dans l'onglet Général.

Notez que l'utilitaire ACU permet de créer 16 profils de configuration au maximum. Une fois les 16 profils créés, un message d'erreur s'affiche si vous cliquez sur le bouton Nouveau. Dans ce cas, supprimez un ancien profil ou modifiez un profil existant en fonction de vos besoins.