### Záložka Diagnostika

Na záložce Diagnostika v Nástroji klienta Atheros jsou k dispozici tlačítka, která zobrazí statistické údaje týkající se vysílání a příjmu dat. Záložka Diagnostika nevyžaduje žádné nastavování.

Na záložce Diagnostika je uveden seznam následujících diagnostických údajů o rámcích, které odeslal nebo přijal bezdrátový síťový adaptér:

- Odeslané a přijaté vícesměrové pakety
- Odeslané a přijaté všesměrové pakety
- Odeslané a přijaté jednosměrové pakety
- Celkový počet odeslaných a přijatých bajtů

Klepnutím na tlačítko Informace o adaptéru zobrazíte další obecné informace o bezdrátovém síťovém adaptéru a ovladači NDIS.

Klepnutím na tlačítko Pokročilé statistiky na záložce Diagnostika zobrazíte také statistické informace o vysílání a příjmu. K dispozici jsou následující diagnostické informace o rámcích, které odeslal a přijal adaptér bezdrátové sítě:

Odeslané rámce

- Správně odeslané rámce
- Opakované rámce
- Ztracené rámce
- Rámce bez ACK
- Rámce s ACK
- Rámce RTS
- Rámce se signálem připravenosti (CTS)
- Rámce bez CTS
- Opakované rámce RTS
- Opakované datové rámce

Přijaté rámce

- Správně přijaté rámce
- Přijaté prezenční signály
- Rámce přijaté s chybami
- Chyby CRC
- Chyby šifrování
- Zdvojené rámce
- Neshody AP
- Neshody přenosových rychlostí
- Vypršení ověření
- Odmítnutí ověření: počet neúspěšných ověření přístupového bodu, která byla přijata bezdrátovým síťovým adaptérem
- Vypršení přidružení
- Odmítnutí přidružení: počet odmítnutých ověření přístupového bodu, která byla přijata bezdrátovým síťovým adaptérem
- Standardní MIC OK
- Standardní chyby MIC
- CKIP MIC OK
- Chyby CKIP MIC