### ネットワーク管理テスト ユーティリティ

ネットワーク管理テスト ユーティリティを使用すると、診断チャネル モードを開始できます。これは、コントローラによって要求されたテストの状態、進捗、および結果を表示します。

ユーティリティを使用できるのは、ドライバおよびクライアントで診断チャネル モードをサポート可能な場合だけです。

ネットワーク管理テスト ユーティリティを開始するには

- [診断] タブで [ネットワーク管理テスト] ボタンをクリックして、ネットワーク管理テスト ユーティリティを実行します。

リストからプロファイルを選択し、[テスト開始] をクリックして、診断モードを開始します。診断チャネル モードでは、以下のテストの状態を表示できます。

- メッセージ表示

- DHCP

- DNS サーバー ping

- DNS サーバー名前解決

- デフォルト ゲートウェイ ping

- 802.11 関連付け

- 802.1x テスト

- プロファイルのリダイレクト

ユーティリティによって表示されるテスト結果の例

- イベント: DNS サーバー名前解決テスト要求

- サーバー名: Apps-DC

レポートを保存するには、[レポートの保存] をクリックします。

- レポートの保存先ディレクトリに移動します。

- ファイル名を指定して、[上書き保存] をクリックします。

診断チャネル モードが開始されている場合は [テスト停止] をクリックして停止します。

[Close Test] をクリックして、ネットワーク管理テスト ユーティリティを終了します。