### 其他安全性功能

這些安全性功能可以防止針對無線網路的 WEP 金鑰所發動的攻擊。無線介面卡會自動支援各個功能，不過前提是必須先在存取點上啟用這些功能。

訊息整合檢查 (MIC)

MIC 可以防止針對加密封包所發動的位元轉換攻擊。位元轉換攻擊是表示有某人攔截了一筆加密過的訊息，並在進行某些變更之後重新傳輸此訊息。因此接收者會認為此訊息是合法訊息而加以接收。MIC 會在各個封包中加入某些位元組，以防止封包被竄改。

暫時金鑰整合協定 (TKIP)

此功能可以防止有人以擷取加密封包，並使用其初始化向量 (IV) 來將 WEP 金鑰解密的方式，對 WEP 進行攻擊。TKIP 會透過移除可預測性的方式，來保護單點傳送與廣播的 WEP 金鑰。

廣播金鑰輪換

EAP 驗證會為無線介面卡提供動態的單點傳送 WEP 金鑰，但會使用靜態廣播金鑰。在廣播 WEP 金鑰輪換中，存取點會提供動態的廣播 WEP 金鑰，並定期變更此金鑰。