### Utilizzo della protezione PEAP (EAP-GTC)

Per utilizzare la protezione PEAP (EAP-GTC) in Utility del client Atheros, accedere alla scheda Protezione della finestra Gestione profilo.

1. Nella scheda Protezione, scegliere il pulsante di opzione WPA.
   OPPURE: Nella scheda Protezione, scegliere il pulsante di opzione 802.1x.
2. Scegliere PEAP (EAP-GTC) dal menu a discesa.

Per utilizzare la protezione PEAP (EAP-GTC) , il server deve disporre di certificati WPA-PEAP e le proprietà del server devono essere già impostate. Consultare il responsabile IT.

1. Fare clic sul pulsante Configura.
2. Per riprendere la connessione dopo un'interruzione temporanea senza fornire nuovamente le credenziali, selezionare Riprendi sempre sessione protetta.
3. Selezionare l'autorità di certificazione di rete appropriata dall'elenco a discesa.
4. Specificare un nome utente per l'autenticazione all'interno del tunnel PEAP:

> - Selezionare Usa nome utente Windows per utilizzare il nome utente di Windows come nome utente PEAP.
> - OPPURE: Immettere un nome utente PEAP nel relativo campo per utilizzare un nome utente separato e avviare il processo di autenticazione PEAP.

5. Selezionare la casella di controllo Convalida identità server per imporre al sistema l'autenticazione dell'identità del server come ulteriore livello di protezione.
6. Scegliere l'autorità di certificazione da cui è stato scaricato il certificato del server nella casella di riepilogo Autorità di certificazione fonti attendibili.
7. Scegliere Token o Password statica, a seconda del database utente.
   Notare che verrà utilizzato un dispositivo con token hardware o il programma Secure Computin SofToken (versione 1.3 o successiva) per ottenere e immettere una password temporanea durante l'autenticazione.
8. Fare clic su Impostazioni e:

> - Lasciare vuoto il campo Server o dominio specifico per consentire al client di accettare un certificato da qualsiasi server che fornisce un certificato firmato dall'autorità di certificazione elencata nella casella di riepilogo Autorità di certificazione fonti attendibili nella finestra Definizione configurazione PEAP (EAP-GTC) (opzione consigliata) oppure immettere il nome di dominio del server da cui il client accetterà un certificato.
> - Se il campo Nome di accesso non viene completato automaticamente, immettere il proprio nome utente.
> - Fare clic su OK per salvare le impostazioni e tornare alla finestra Gestione profilo (Protezione).

9. Fare clic su OK.
10. Abilitare il profilo.