### Korzystanie z zabezpieczeń LEAP

Aby skorzystać z zabezpieczeń programu Narzędzie klienta Atheros, przejdź do karty Zabezpieczenia w oknie Zarządzanie profilami.

W przypadku zabezpieczeń LEAP wymagane jest, aby wszystkie urządzenia infrastruktury (np. punkty dostępu i serwery) były skonfigurowane do pracy z uwierzytelnianiem przy użyciu protokołu LEAP. Sprawdź wraz z administratorem systemu.

- Konfigurowanie protokołu LEAP
- Włączanie protokołu LEAP

Konfigurowanie protokołu LEAP:

- Na karcie Zabezpieczenia wybierz przycisk radiowy WPA. Z menu rozwijanego wybierz polecenie WPA-LEAP.
- LUB: Na karcie Zabezpieczenia wybierz przycisk radiowy 802.1x. Z menu rozwijanego wybierz polecenie LEAP.

1. Kliknij przycisk Konfiguruj.
2. Aby wznowić połączenie po jego czasowej utracie bez ponownego przedstawiania poświadczeń, zaznacz opcję Zawsze wznawiaj zabezpieczoną sesję.
3. Określ nazwę użytkownika i hasło:

> Wybierz opcję Użyj tymczasowej nazwy użytkownika i hasła, zaznaczając przycisk radiowy:
> - Zaznacz opcję Użyj nazwy użytkownika systemu Windows, aby użyć nazwy użytkownika systemu Windows jako nazwy użytkownika w protokole LEAP.
> - LUB: Zaznacz opcję Ręcznie monituj o nazwę użytkownika i hasło LEAP, aby ręcznie się zalogować i rozpocząć proces uwierzytelniania przy użyciu protokołu LEAP.

> Zaznacz opcję Użyj zapisanej nazwy użytkownika i hasła, klikając przycisk radiowy:

> - Określ nazwę użytkownika, hasło oraz domenę protokołu LEAP do zapisania i zastosowania.

4. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
5. Potwierdź hasło.
6. Określ nazwę domeny:

   > - Wybierz ustawienie Dołącz domenę logowania systemu Windows z nazwą użytkownika, aby przekazać serwerowi RADIUS domenę logowania systemu Windows oraz nazwę użytkownika. (domyślne)
   > - LUB: Wprowadź określoną nazwę domeny.

7. W razie potrzeby wybierz opcję Brak połączenia sieciowego do momentu zalogowania się, aby wymusić usunięcie skojarzenia karty sieci bezprzewodowej po wylogowaniu się.
8. Wprowadź limit czasu uwierzytelniania przy użyciu protokołu LEAP (pomiędzy 30 a 500 sekund), aby określić okres oczekiwania, po jakim protokół LEAP stwierdzi niepowodzenie uwierzytelniania i wyśle komunikat o błędzie. Domyślną wartością jest 90 sekund.
9. Kliknij przycisk OK.
10. Włącz profil.