### EAP-TTLS Güvenliği Kullanma

Atheros İstemci Yardımcı Programı'nda EAP güvenliği kullanmak için Profil Yönetimi penceresinde Güvenlik sekmesine gidin.

1. Güvenlik sekmesinde, WPA/WPA2 radyo düğmesini seçin.
   VEYA: Güvenlik sekmesinde, 802.1x radyo düğmesini seçin.
2. Açılır menüden EAP-TTLS'yi seçin.

EAP-TTLS güvenliğini etkinleştirme:

EAP-TTLS güvenliğini kullanabilmeniz için EAP-TTLS sertifikalarının bilgisayara önceden indirilmiş olması gerekir. BT yöneticinize danışın.

1. EAP-TTLS destekleniyorsa, sağdaki açılır menüden EAP-TTLS'yi seçin, sonra da Yapılandır düğmesini tıklayın.
2. Aşağı açılan listeden ilgili sertifikayı seçin ve Tamam'ı tıklayın.
3. EAP kimlik denetimi için bir kullanıcı adı belirleyin:

> - EAP kullanıcı adı olarak Windows kullanıcı adınızı kullanmak için Windows Kullanıcı Adını Kullan'ı işaretleyin.
> - VEYA: Ayrı bir kullanıcı adı ve parola kullanmak ve EAP kimlik denetimini başlatmak için EAP kullanıcı adını Kullanıcı Adı alanına girin.

4. Ayarlar'ı tıklayın ve:

> - İstemcinin Ağ Sertifikası Yetkilisi listesindeki yetkili tarafından imzalanmış sertifikaya sahip tüm sunuculardan sertifika kabul etmesi için sunucu adı alanını boş bırakın. (önerilir)
> - İstemcinin sertifika kabul edeceği sunucunun etki alanı adını girin.
> - Oturum açma adını gereken şekilde değiştirin.

5. Tamam'ı tıklayın.
6. Profili etkinleştirin.