### Hjælpeprogram til netværksstyret test

Hjælpeprogrammet til netværksstyret test giver brugeren mulighed for at starte diagnostic-kanaltilstand. Det viser status, udvikling og resultater for de tests, som controlleren har anmodet om.

Hjælpeprogrammet kan kun bruges, hvis driveren og clienten understøtter diagnostic-kanaltilstand.

Sådan køres hjælpeprogrammet til netværksstyret test:

- Klik på knappen Netværksstyret test på fanen Diagnostics for at køre hjælpeprogrammet til netværksstyret test.

Vælg profilen på listen, og klik på Start test for at starte diagnostic-tilstanden. I diagnostic-kanaltilstand kan programmet vise status for følgende tests:

- Meddelelsesvisning

- DHCP

- DNS serverping

- DNS-servernavnløsning

- Standardgateway-ping

- 802.11-tilknytning

- 802.1x-test

- Omdirigering af profil

Et eksempel på testresultater, som vises af programmet:

- Hændelse: Anmodning om test af DNS-servernavnløsning

- Servernavn: Apps-DC

Gem rapporten ved at klikke på Gem rapport.

- Find det bibliotek, som rapporten skal gemmes i.

- Giv filen et navn, og klik på Gem

Klik på Stop test for at stoppe diagnostic-kanaltilstand, hvis den er startet.

Klik på Luk test for at lukke hjælpeprogrammet til netværksstyret test.