### Tanı Sekmesi

Atheros İstemci Yardımcı Programı'nın Tanı sekmesinde istatistikleri çekmek, almak ve iletmek için kullanılan düğmeler vardır. Tanı sekmesinde herhangi bir yapılandırma yapılması gerekmez.

Tanı sekmesinde, kablosuz ağ bağdaştırıcısı tarafından alınan veya iletilen çerçevelerle ilgili aşağıdaki alım ve iletim tanı bilgileri liste halinde sunulur:

- İletilen ve alınan çoklu gönderim paketleri
- İletilen ve alınan yayın paketleri
- İletilen ve alınan tekli gönderim paketleri
- İletilen ve alınan toplam bayt sayısı

Kablosuz ağ bağdaştırıcısı ve ağ sürücüsü arabirim şartnamesi (NDIS) sürücüsüyle ilgili daha fazla genel bilgi almak için Bağdaştırıcı Bilgileri düğmesini tıklayın.

Ayrıca, Tanı sekmesindeki Gelişmiş İstatistikler düğmesini tıklayarak kablosuz ağ bağdaştırıcısı tarafından alınan veya bağdaştırıcıya iletilen çerçevelerle ilgili aşağıdaki alım ve iletim tanı bilgileri hakkında alım ve iletim istatistik bilgilerini görüntüleyebilirsiniz:

İletilen Çerçeveler

- Sorunsuz iletilen çerçeveler
- Yeniden denenen çerçeveler
- Düşürülen çerçeveler
- ACK olmayan çerçeveler:
- ACK çerçeveler
- RTS çerçeveler
- Gönderme Onaylı (CTS) çerçeveler
- CTS olmayan çerçeveler
- Yeniden denenen RTS Çerçeveler
- Yeniden denenen veri çerçeveleri

Alınan Çerçeveler

- Sorunsuz alınan çerçeveler
- Alınan Bikınlar
- Hatalı alınan çerçeveler
- CRC hataları
- Şifreleme hataları
- Kopya çerçeveler
- AP hatalı eşleşmeler
- Veri hızı hatalı eşleşmeleri
- Kimlik denetimi zaman aşımı
- Kimlik denetimi retleri kablosuz ağ bağdaştırıcısı tarafından alınan başarısız AP kimlik denetimlerinin sayısı
- İlişkilendirme zaman aşımı
- İlişkilendirme reddi sayısı: kablosuz ağ bağdaştırıcısı tarafından alınan erişim noktası kimlik denetimi reddi sayısı
- Standart MIC tamam
- Standart MIC hataları
- CKIP MIC Tamam
- CKIP MIC hataları