### Désinstallation d'un ancien pilote

Désinstallez tout ancien pilote avant de procéder à la mise à niveau vers une nouvelle version du pilote NDIS.

Pour désinstaller la toute dernière version du pilote dans le cas où aucune version antérieure du pilote NDIS n'est installée sur le système, passez directement à l'étape 4.

1. Pour désinstaller le pilote NDIS, ouvrez le Gestionnaire de périphériques, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Carte réseau sans fil Atheros, puis sélectionnez Désinstaller.
2. Cliquez sur OK pour désinstaller le périphérique.
3. Une fois que le périphérique est désinstallé du Gestionnaire de périphériques, recherchez les fichiers du pilote résidant sur le système, puis supprimez-les.

> 1. Cliquez sur le menu Démarrer, puis sélectionnez Rechercher > Des fichiers ou des dossiers.

> 2. Entrez oem*.inf dans le champ Rechercher les fichiers ou les dossiers nommés, puis entrez Atheros dans le champ Contenant le texte .

> 3. Cliquez sur Rechercher. Il est possible que plusieurs fichiers répondent à ces critères si des pilotes antérieurs n'ont pas été désinstallés correctement.

> 4. Sélectionnez les fichiers figurant dans la liste de résultats, puis supprimez-les du système.

4. Pour terminer la désinstallation, supprimez le fichier ar5211.sys du dossier \WINNT\system32\drivers.