### PSK-krypteringsnøkler

- Angi
- Overskrive
- Deaktivere

Angi PSK-krypteringsnøkler:

1. Klikk alternativknappen PSK (Pre-Shared Key) (statisk WEP) på Sikkerhet-fanen.
2. Klikk Konfigurer.

3. Fyll ut feltene i dialogboksen for definering av PSKer.

Nøkkelangivelse | Bestemmer angivelsesmetode for en krypteringsnøkkel: heksadesimal (0–9, A–F) eller ASCII-tekst (alle tastaturtegn unntatt mellomrom).
Krypteringsnøkler | Velger standard krypteringsnøkkel som skal brukes. Tillater bare valg av en delt første, andre, tredje eller fjerde nøkkel hvor det tilhørende feltet er fullført.
WEP-nøkler (1–4) | Angir et sett med delte krypteringsnøkler for nettverkskonfigurasjonssikkerhet. Minst ett felt for delt nøkkel må fylles ut får å aktivere bruk av delt nøkkel. Klikk alternativknappen for å angi nøkkelen som standard krypteringsnøkkel.

WEP-nøkkelstørrelse

Angir størrelsen for hver krypteringsnøkkel. Alternativene er:

- 64-biters (skriv inn 10 sifre for heksadesimal eller 5 ASCII-tegn)
- 128-biters (skriv inn 26 sifre for heksadesimal eller 13 sifre for ASCII)
- 152-biters (skriv inn 32 sifre for heksadesimal eller 16 sifre for ASCII)

4. Klikk OK for å aktivere endringene.

## Overskrive en eksisterende statisk WEP-nøkkel

1. Klikk alternativknappen PSK (Pre-Shared Key) på Sikkerhet-fanen.
2. Klikk Konfigurer.
3. I vinduet vises alle eksisterende statisk WEP-nøkler som stjerner på grunn av sikkerhet. Klikk i feltet for den eksisterende statisk WEP-nøkkelen for å overskrive.
4. Slett stjernene i feltet.
5. Skriv inn en ny nøkkel.
6. Velg Sendenøkkel til venstre for denne nøkkelen for at nøkkelen skal kunne sende pakker.
7. Klikk OK.

## Deaktivere Statisk WEP

- Hvis du vil deaktivere statisk WEP for en bestemt profil, velger du et annet sikkerhetsalternativ på Profilstyring-fanen for å deaktivere statisk WEP automatisk.
  ELLER Velg Ingen på Sikkerhet-fanen for å deaktivere sikkerhet, og klikk OK (anbefales ikke).